

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MODEL** K-3000Časovač-náhodnýSTROJ NA NAPÁJENÍ  |
| Manuál |
| Před použitím čtěte! |

# þÿ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.**

Když použitím elektrický spotřebiče, základní bezpečnost opatření by měl vždy být následoval snížit \_ a riziko z oheň, elektrický šokovat a/nebo zranění na osoby, počítaje v to a Následující:

* Na chránit proti riziko z elektrický šokovat DĚLAT NE ponořit a Napájení adaptér šňůra popř Spotřebič v voda nebo žádný jiný kapalina.
* Odpojit vaše spotřebič z a vývod když ne v použití.
* Vyhněte se kontaktu s pohybem díly
* DĚLAT NE fungovat žádný spotřebič s A poškozené šňůra nebo zástrčka nebo po a poruchy spotřebiče , nebo je upustil nebo poškozené v žádný způsob.
* The použití z přílohy ne doporučeno smět způsobit oheň, elektrický šokovat, nebo zranění.
* Nikdy odejít an spotřebič bez dozoru zatímco v použití.
* Držet ruce a nádobí pryč z a šlehač nebo žádný jiný příloha že je v použít k snížit a riziko z osobní zranění nebo poškození.
* Vždy použití a Spotřebič na A schnout, úroveň povrch
* DĚLAT NE fungovat nepřetržitě pro více než 10 minut když pracovní na max Napájení.
* Držet ruce, vlasy, oblečení, a jiný nádobí pryč z šlehač během úkon snížit \_ a riziko z zranění na osob a/nebo poškození na a spotřebič.
* Zajistit prsty jsou zachováno studna pryč z pohybující se šlehač.
* Lidé pod 18 let z stáří ne povoleno na Koupit nebo použití tento spotřebič.
* The cesta z použitím tento spotřebič je A osobní zodpovědně, a my vůle ne být držený zodpovědný za a poškození na osoby, nebo objektů výsledný z a použití z a spotřebič, nebo neoprávněné změny.

**Používejte pouze 12V. Dodávaný napájecí adaptér.**

Zařízení používá 12V. Napájecí adaptér 110/220 V specifický pro tuto jednotku.

NESPUŠTĚJTE STROJ BEZ VLOŽENÉHO NÁŘADÍ

Stroj se nesmí provozovat bez nářadí s voličem

výkon je nastaven na vysoké úrovně (5-10) Mohlo dojít k poškození stopky nebo krytu stroje.

NÁŘADÍ MUSÍ DOSÁHNOUT "CÍLE", NEŽ NARAZÍ DO KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

#  POPIS SPOTŘEBIČE

**OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA**





## ① Napájení volič řízení knoflík . Min/Max

② Křídla šrouby

③ Hnětač-spojka/šlehač

④ a : Časovač Zobrazit

b: Tlačítko režimu (Pokračovat-Náhodně-Min.)

⑤ Kontrolka napájení Svítí Světlo

⑥ Napájení ZAPNUTO VYPNUTO

⑦ 12v. DC-in pro adaptér zástrčka

⑧ Spojka pro Extenzor paže

⑨ Ovládání Box ven na stroj V (7)

⑩ Ovládání Box V z adaptér 12.v

 PRODLUŽOVAČ PAŽÍ MONTÁŽ



* Šroub a trubka **(19)** do a stroje spojka **(17)**
* Utáhněte upínací šroub **(18)**
* Místo a svorka v a pracovní povrch a opravit to **(11)** , tvorba jistě \_ je správně pevný na a povrch.
* Vložit a trubka **(12)** v a svorka a zajistit to s a šroub **(13)**
* Vložit a trubice vlákno **(19)** s a spojený stroj, přes a otvor z trubka 2

**(12)** a zajistěte jej šroubem **(14)**

* **(16),** The přístroj je Sestaven, Nyní my umět lišit se a výška podle a extenzor Systém v případě potřeby **(15)**

#  NÁVOD PRO POUŽITÍ

*PŘED* ***POUŽITÍM PŘÍSTROJE***

- Nastavte ovládací knoflík pro výběr výkonu do polohy Min (P1)

- Sestavte extenzor paže (Strana 3)

-Nikdy nepoužívejte zařízení bez uzamčeného extenzoru paže

(1) Knoflík ovládání voliče výkonu. Min/Max.

Vybrat a Napájení Požadované podle lisování a Knoflík dolů a otáčení vůči Min/Max pozice.

To je doporučeno na soubor a Napájení volič řízení Knoflík na Min pozice před začít pracovat.

(3) Hnětač/spojka

Upravte křídlové šrouby (2) pro připojení nářadí ke stroji.

 Začínáme

-Místo a nářadí na a spojka (3) a těsný a křídla šrouby (2) až do ony mít byl uzamčen pevně.

### - Zvolte požadovaný výkon stisknutím knoflíku (1) dolů a otočením směrem k Min/Max

- **Připojte adaptér a ovládací skříňku** ,

-Připojit a kabel z a řízení Box ven (9), na a 12v. DC ženský stroj V (7)

-Připojte kabel z 12v. adaptér do Control box IN (10)

-Zapojte dodaný adaptér do sítě (110/220V.)

**lis (4 b )** , na vybrat mezi a 3 režimy ( **CONT inous , NÁHODNÝ, ČASOVAČ** ), odpovídající \_ indikátor světlo vůle být otočil na.

**Režim Continiuos** , stroj bude pracovat nepřetržitě

**Náhodný režim** , stroj bude pracovat v náhodném režimu

**Režim časovače,** stroj bude pracovat po zvolenou dobu (0-5 minut max.)

* CONT režimu , světlo z CONT vůle být na. **lis (6 ) ,** na otočit se zapnuto vypnuto a stroj
* NÁHODNÝ režim, a světlo z NÁHODNÝ vůle být na. **lis (6 )** na otočit se zapnuto vypnuto a stroj
* ČASOVAČ režimu : **lis (+)** ,10 sekundy vůle být zvýšené, a Max. čas je 5 minut .
* **Stiskněte (-)** , bude 10 sekund snížena
* Když a požadovaný čas je vybraný **lis (6 )** na otočit se zapnuto vypnuto a stroj

 Obecné rady

Nestartujte stroj bez jakéhokoli nářadí při vysoké úrovni výkonu ( 5-10 ) , \_

poškození dříku nebo krytu stroje .

### THE NÁŘADÍ MUSÍ DOSÁHNOUT THE "CÍLOVÁ" PŘED HIT THE ZÁTKA

**ZAČNĚTE STROJ POUŽÍVAT V MINIMÁLNÍCH POZICÍCH** (P1)

Než si zvykneme na ovládání stroje, doporučujeme začít používat Minimální výkon.

### DOPORUČENÁ MAXIMÁLNÍ VÁHA NÁKLADU 100- 120 grms.

The malý ale robustní ***Rychlý kůň Stroj*** je navržený pro malý domácí nářadí, to je nedoporučuje se na přetížení to s těžký hmotnost.

**ZAJISTĚTE SVORNÝ SYSTÉM PEVNĚ K PEVNÉMU POVRCHU** . P(11) P(13)

My musí zajistit A silný rukojeť na a povrch podle utahování a Knoflík šrouby z \_ svorka Systém, na A stůl nebo povrch bezpečný a objektů volný, uvolnit.

Proti Uklouznutí Rohož, Koberec Koberec Spodní vrstva je doporučeno pro nějaký povrchy, když upínací systém sklouzává.

**ZAJISTIT PEVNĚ THE** NÁSTROJ- **IMPLEMENT NA THE SPOJKA.** P(2). P(3)

Šroub silně a spojky knoflíky, zajištění že a nářadí bytost použitý byl silně držet.

### VARIANTA VÝŠKY S PRODLUŽOVACÍM RAMENEM. .P (15)

Výšku můžeme měnit pomocí různých otvorů pro prodlužovací ramena.

### VARIACE ÚHLU S PRODLUŽOVACÍM RAMENEM. .P (15)

Úhel dopadu můžeme měnit osmihrannými otvory prodlužovacího ramene.

 Specifikace

 Rameno z nerezové oceli

* + Rozměry 22x8 cm.

 CE & Rohs certifikáty

* Velmi snadný na použití namontovat a obchod.
* 10 Stávkovat intenzita pozice- Měkký-středně tvrdý
* Časovač (minuty výprask)
* Odlišný úhly z dopad
* 12 PROTI. Napájení Adaptér DC- 110/220V.
* Zapínání Systém na žádný povrch zahrnuta.

Anti Slip Mat

Carpet Rug Underlayer

Proti Uklouznutí Rohož, Koberec Koberec Spodní vrstva je doporučeno pro nějaký povrchy, když upínací systém sklouzává.



|  |  |
| --- | --- |
|  | **MODEL** K-3000Časovač-náhodnýSTROJ NA NAPÁJENÍ  |
|  |
|  |